机器视觉课程设计

报告

**姓名：\_黄继凡\_\_\_何景淞\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**学号：\_200320224\_200320222\_\_\_\_\_**

**学院：\_\_\_\_机电工程与自动化\_\_\_\_\_**

**专业：\_\_\_\_\_\_自动化\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

目录

[一、 概述 5](#_Toc43282332)

[二、 课程设计任务及要求 5](#_Toc43282333)

[三、 算法设计 5](#_Toc43282334)

[四、 实验及数据分析 5](#_Toc43282335)

[五、 结论 6](#_Toc43282336)

[六、 收获、体会和建议 6](#_Toc43282337)

[七、 参考文献 6](#_Toc43282338)

1. **概述**

该课题为尺寸测量项目，主要目标有计算给出图例中的物体的尺寸，进行1D测量，并达到亚像素精度且计算算法响应耗时。

1. **课程设计任务及要求**

设计算法实现对给出图例中，平行排列的黑色条状目标进行尺寸测量，包括条状目标的长度、宽度以及之间的距离；图例存在不同程度的噪声，需要一定的抗干扰能力。

1. **算法设计**

**1.噪声处理**

考虑到图像包含有噪声，需要首先进行预处理以部分地减轻噪声影响，本算法中将图像转为了灰度图，并进行了滤波处理和闭合运算，突出了黑色目标物体的特征。

|  |
| --- |
| 说明：为防止抄袭，经征求作者本人同意，其中源代码已删除，仅保留解题思路。 |


**2.边缘检测**


之后当用户选定了测量的线段区域后，在垂直线段方向上进行等间隔采样并进行中值滤波，用以平滑线段上的测量点的灰度值，提高抗干扰能力；之后在平滑后的灰度值中寻找边缘点，通过二阶差分的方式进行计算判断。

|  |
| --- |
| 说明：为防止抄袭，经征求作者本人同意，其中源代码已删除，仅保留解题思路。 |

**3.亚像素精度寻点**

随后对边缘点进行亚像素精度化，可以考虑将原先的边缘点作为搜索初始点，向四周方向进行搜索并计算图像梯度，以更新边缘点，使得边缘点更加精确。（后续注意到此函数用于角点优化，对于直线边缘点的优化并不太合适，但是如果是不规则多边形，在寻找角点间距离时，将会比较准确）







|  |
| --- |
| 说明：为防止抄袭，经征求作者本人同意，其中源代码已删除，仅保留解题思路。 |

1. **实验及数据分析**

对包含噪声图像的测量和耗时分析



使用原始图像如下



注意到在包含较严重噪声时，算法依然可以比较准确地识别出目标物体的边缘并计算距离；算法主要耗时在边缘搜索上，大概为130.7ms（边缘搜索耗时与选定边缘长度近乎成正比，因为边缘越长，待搜索的点就越多）

1. **结论**

使用手写实现的卡尺功能类在图像含有较严重的噪声时，依然可以比较准确地识别目标边缘；通过修改边缘差分阈值可以对对比度较弱的图像识别边缘，能够比较稳定的计算图像尺寸信息。

1. **收获、体会和建议**

本次课程设计中，利用1D测量计数对目标物体尺寸信息进行了测量；加深了对于1D测量技术的理解，对于图像边缘的抗干扰处理有了一定认识；为了提高算法处理的灵活性，设计了用户操作的流程，提高了程序的互动性。

经过课程设计的锻炼，对于C++在机器视觉项目中的应用有了进一步的体验和感受，意识到了机器视觉的工程实现的重要性。本次课程设计实现了一个卡尺的功能类，对于边缘测量有较好的效果。

1. **参考文献**

[W FORSTNER. A fast operator for detection and precise location of distincs points, corners and center of circular features](https://cseweb.ucsd.edu/classes/sp02/cse252/foerstner/foerstner.pdf)

https://docs.opencv.org/4.x/dd/d1a/group\_\_imgproc\_\_feature.html#ga354e0d7c86d0d9da75de9b9701a9a87e